CPU Upper Threshold = 35%

CPU Lower Threshold = 30%

Traffic Upper Threshold = 2500mbps

Traffic Lower Threshold = 2000mbps

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ScaleValue | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CPU Upper | ~35% | 35%~70% | 70%~105% | 105%~140% | 140%~ |
| CPU Lower | ~30% | 30%~60% | 60%~90% | 90%~120% | 120%~ |
| Traffic Upper | ~2500 | 2500~5000 | 5000~7500 | 7500~10000 | 10000~ |
| Traffic Lower | ~2000 | 2000~4000 | 4000~6000 | 6000~8000 | 8000~ |